ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Գրիբոյեդով գյուղի կենտրոնական փողոցի ճանապարհի մի հատվածի հիմնանորոգում ՊԿ 0+00-։-ՊԿ9+60

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Շիֆր, նորմատիվի համարը | Աշխատանքների,ծախսերիանվանումը և չափման միավորը | Չափման միավորը | Քանակը | Ընդհանուր արժեքը միավորի համար՝ հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը ՝ հազար դրամ |
| 1․ Քանդման աշխատանքներ |
| 1 | E27-33 | Գոյություն ունեցող ասֆալտբետոնե պատվածքի քանդում d=5 սմ, S=8237մ2 (12-V) | 100 մ3 | 4․1185 | 591․38 | 2435․59 |
| 2 | E27-31 | Խճային հիմքի քանդում d=17 սմ, S=8237մ2 (13-IV) | 100 մ3 | 14․003 | 77․11 | 1079․71 |
| 3 | E1-158722-9 | Շին․ աղբի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ /դեպի լցակույտ/ | 1000 մ3 | 1․822 | 752․16 | 1370․53 |
| 4 | C310-1 | Տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռավորության վրա | տ | 3624․28 | 0․24 | 873․17 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 5759․00 |
| 2․ Հողային պաստառ |
| 5 | E1-1130 | Հողային պաստառի համահարթեցում մեխանիզմով | 100 մ2 | 82․37 | 2․08 | 170․95 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 170․95 |
| 3․ Ճանապարհային ծածկ |
| 6 | E27-38-110-1 | Ավազակոպճային փռող շերտ h=10 սմ | 100 մ2 | 82․37 | 97․49 | 8030․03 |
| 7 | E27-4311-1 | Խճի շերտի պատրաստում h=12 սմ հաստությամբ | 100 մ2 | 82․37 | 152․65 | 12574․11 |
| 8 | E27-25163-1 | Բիտումի լցաբաշխում 4․12 տ /1000մ2/ | տ | 33․936 | 328․31 | 11141․58 |
| 9 | E27-164-1E27-165-139-1,40-1 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում h=5 սմ „ Բ տիպ” | 100 մ2 | 82․37 | 528․48 | 43531․18 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 75276․91 |
| 4․ Ուղիներ |
| 10 | E27-4311-1 | Խճի շերտի պատրաստում h=12 սմ հաստությամբ | 100 մ2 | 2․018 | 152․65 | 308․06 |
| 11 | E27-25163-1 | Բիտումի լցաբաշխում 4․12 տ /1000մ2/ | տ | 0․8314 | 328․31 | 272․96 |
| 12 | E27-164-2E27-166-239-1,40-1 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում h=5 սմ „ Բ տիպ” | 100 մ2 | 2․018 | 528․48 | 1066․48 |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  | 1647․50 |
|  | Ընդամենը | **82854.36** |
|  | ԱԱՀ՝ 20% | **16570.87** |
|  | Ընդամենը նախահաշվով | **99425․23** |

Կազմեց՝ Օ․ Յաղուբյան